蓝牙门禁操作说明v0.2

更新说明：

版本：ZZW\_BL\_SOUND\_0.2

修改音频文件

添加消防开门

延时时间为：1-10s

修改刷卡频繁开门

1. 母卡初始化

按下板子上的“设置键”，会进入母卡设置模式，同时语音提示“请刷卡配置设备”，此时只要将母卡放入刷卡旁，直到提示“配置成功”，同时会开门，母卡设置完成，同时会设置用于临时密码的楼栋信息（小区id，楼栋号，单元号），如果“设置键”后，3s没有刷母卡，会自动退出，设置模式，要设置母卡，需要重新按下“设置键”。

机子默认用于临时密码的楼栋信息为门口机模式，默认信息为：

小区id：”FFFFFFFF”;

楼栋号：”0003FFFF”;

单元号：”FFFFFFFF”;

1. 刷卡开门

将卡放入刷卡区，系统会比对卡的小区id和楼栋号，正确则开门，同时提示语音“欢迎回家”，失败会提示“密码错误，请重新输入”。期间把卡贴在上面只能刷卡一次。

母卡和工作人员卡，只要小区id相同就能开门。

3、蓝牙开门

在app侧输入母卡设置的对应的小区id，楼栋号，机子接收到会进行密码比对，正确则会开门，同时提示语音“业主你好，欢迎回家”，密码错误会提示“密码错误，请重新输入”，

广播发送的同时由于有时间，时间在5s-120s的时候会自动进行校时，跟密码正确与否无关。

1. 声波开门

在app侧输入母卡设置的对应的小区id，楼栋号，机子接收到会进行密码比对，正确则会开门，同时提示语音“欢迎回家”，密码错误会提示“密码错误，请重新输入”，

1. 按键开门

按键板上有12个键，分别为0,1,2,3,5,6,7,8,9，取消，确认，用户可以按照蓝牙或声波app上的临时密码，在按键板上属于相应的数字后，按确定键，系统会根据输入的密码进行比对，正确则开门，同时提示语音“业主你好，欢迎回家”，失败会提示“密码错误”。

数字键：在输入每一个数字的同时，系统会语音播报相应的数字，比如输入1，语音会播报1这个数字，

取消键：删除误删的数字，按下取消键，会删掉全部数字。

确认键：只有输入6位密码后，按下确定键，系统才会进行密码比对操作，没有则不会操作，直接进入时间显示界面。

1. 门开开关：

按下门内开关后，会语音提示“祝你一路顺风”，同时开门。

1. 消防报警

按下消防报警开关后，会语音提示“有警报，请邻居赶快离开”，同时开门。其他功能完全失效，只有断电或按下复位键才有效。

1. 显示功能

这个测试用的：

显示默认是显示日期时间，显示格式为上一行为 年月日（星期几），下一行显示为

时分秒。

用户在按键时，显示屏会进入按键显示界面，显示屏上会显示用户按下的数字，输入6位数字后，按下确定键会返回到时间界面。如果没有按下确定键，过了20s会自动进入时间界面。