声波模块  
接收途径：串口  
波特率：115200(默认)  
声波模块数据协议格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始符 1 | 起始符 2 | 数据域 | 结束符 |

起始符1：0xff  
起始符2：0xfd  
数据域：5 个字节，比如说 6 位临时密码是 123456，转为 16 进制为 1E240，则数据域为0x00 0x00 0x01 0xE2 0x40  
结束符：0xff

串口发送截图，波特率115200。

