NFC功能设计

# 功能描述：

支持NFC的手机，启动“NFC门禁”功能后，使用手机刷门禁机，即可开门。

# 功能实现：

* + 门禁主机和APP定义好相同的APDU（0-9240625-112523179）；
  + 当手机刷门禁机时，NFC功能被触发；
  + 判断APDU是否一致，如果一致，APP生成6位默认房产的临时数字密码，返回给NFC。
  + 门禁主机接收到6位数字密码后，按照临时密码解析规则验证，如果正确则开锁

# 支持设备：

支持NFC模块的安卓门禁主机；

蓝牙门禁主机ZR60；

# 注意事项：

原利用NFC发送加密楼栋ID的传输方式已废弃，旧设备需要升级到新版本。